**PSDK版本15：**

**新功能**：

1.基于PSDK350\_1765，适配Matrice 300 RTK v07.00.01.00固件，适配Matrice 350 RTK v07.00.00.01固件。

**注意：**
 GL60ZOOM运行在M350飞机时，仅支持DJI Pilot2控制。

**已知问题：**
 1.M350上置云台架挂载H20T相机，而下置云台架挂载GL60ZOOM同时使用时，GL60ZOOM的PSDK控件显示异常，无法正常使用。当前解决方案，请使用下置双云台口挂载H20T和GL60ZOOM。

2.在GL60ZOOM图传界面使用云台跟随会出现H20T和GL60ZOOM两个云台角度有偏差，当前解决方案，请在相机界面联动。

3.取消联动后，云台偏航回中无反应。

4.微调保存点击会有一定延时，且有1/3概率失败。

5.下置双云台架挂载H20T/H20相机和GL60ZOOM联动，在转动角度过大时出现碰撞，云台角度限位在下一版固件发布。

6.GL60ZOOM和H20T在M350上同时上电有50%概率识别不到负载，增加延时启动可修复此问题，在下一版固件发布。

**云台固件版本15：**

**新功能：**

云台优化。

**GL60ZOOM升级方法：**

1.准备一张4~32G的TF内存卡，和读卡器，将TF卡插入读卡器，再将读卡器插入电脑USB口；

2.先将压缩包放到TF卡跟目录；

3.然后直接解压到当前文件夹；

4.主要将文件夹“GimbalLightZoom”放在TF卡根目录即可，该文件夹内包含了需升级的固件；

5.弹出TF卡，拔下读卡器，拔出TF卡；

6.将TF卡插入GL60ZOOM灯下的TF卡卡槽内；

7.将GL60ZOOM挂上无人机，开启无人机；

8.等到程序升级完成后，GL60ZOOM自动启动；

9.取下TF卡，完成升级。