注意：

云台灯固件PSDK2\_6T.cz需要放到GimbalLight名字的文件夹才能升级成功

确保GimbalLight文件夹下有固件：

PSDK2\_6T.cz

升级方法

1.将“GimbalLight”文件夹复制到TF卡根目录，

TF卡的根目录就是“此电脑”中插入有TF的读卡器时多出来的“U盘”，一般在“C盘”和“D盘”的旁边

2.取下TF卡，将TF卡插入GL60 TF卡卡槽，接到M350/M300飞机，开启飞机

3.GL60上电后自动升级，显示负载且可以在“PSDK设置”→“关于”查看到悬浮窗显示的对应固件版本

升级完成，取下GL60，取出TF卡

Note:

The firmware file PSDK2\_6T.cz for the gimbal light needs to be placed in a folder named "GimbalLight" in order to successfully upgrade.

Make sure that the "GimbalLight" folder contains the firmware file: PSDK2\_6T.cz.

Upgrade procedure:

Copy the "GimbalLight" folder to the root directory of the TF card.

Remove the TF card and insert it into the TF card slot of the GL60 gimbal. Connect the gimbal to the M350/M300 aircraft and power on the aircraft.

After powering on the GL60, it will automatically perform the upgrade. You can see the corresponding firmware version in the floating window displayed in "PSDK Settings" -> "About".

Once the upgrade is complete, remove the GL60 and take out the TF card.